**JBPM AW139: TCAS INSTALLATION**

1. Additional component:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Description | Part Number / Code Number | Qty |
|  | Electrical Cable | A556A-T22 | 1 |
|  | Option file | DM7038581-652 | 1 |
|  | \*Circuit breaker | MS3320-5 | 2 |

\*For 2 ac (BOC & BOD)

1. Consumable:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Description | Part Number / Code Number | Qty |
|  | Epoxy primer, | MIL-PRF-23377, Ty I, Cl 2  /Code No. 900005211 | 1 |
|  | Adhesive EA934NA | 199-05-002, Ty II, Cl 2/Code  No. 900004603 | 1 |
|  | Araldit resin LY5138-2 | 199-50-002, Ty I/Code No.  900001557 | 1 |
|  | Adhesive EPON  956NA | 199-05-002 Ty II Cl.3 /Code  No. 900005009 | 1 |
|  | Adhesive Hysol  EA9309NA | 199-05-002 Ty I Cl.2 /Code No.  900000581 | 1 |
|  | Proseal 890 B4 | MIL-S-8802 Ty II Cl B4/Code  No 900001596 | 1 |
|  | Sealing compound  Teflon Go AS-0107 | 199-05-003, Ty I, Shape  IIB/Code 900003986 | 1 |
|  | Adhesive Calfilm GF2 | Code No 900005223 | 20 |
|  | Tape | THT-21-437Y | 1 |
|  | Nomex Sleeve | A582A08 | 1 |
|  | Nomex Sleeve | A582A25 | 1 |
|  | Nomex Sleeve | A582A32 | 1 |
|  | Non metallic channel | A236A02AB | 1 |
|  | Rivet | MS20426AD3-3 | MOQ |
|  | Rivet | MS20426AD3-4 | MOQ |
|  | Rivet | MS20470AD4-4 | MOQ |
|  | Rivet | MS20426AD4-5 | MOQ |
|  | Rivet | MS20470AD4-7 | MOQ |
|  | Rivet | MS20470AD6-5 | MOQ |
|  | Electrical Cable | A556A-T22 | 2M |